**附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格** | **图片** | **单位** | **数量** | **预算单价（元）** | **预算总价（元）** | **参考品牌** |
| 1 | 四门双机双温柜 | 1.温度范围：温度范围要包含-18℃~0℃/0℃~+10℃两个区间；  2.有效容积：≥770（389L/389L）  3.制冷方式：直冷  4.物架层数：2,层间高低自由调节,方便实用；  5.控温类型：电子温控；  6.柜脚类型：万向轮脚；  7.环保制冷剂，全铜管制冷，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长；  8.加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低；  9.采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好；  10.内外箱采用优质201#加厚不锈钢正材制作，坚固耐用；  11.易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失；  12.暗藏式拉手设计，美观大方；  13.中梁、边框带除露装置，不会产生凝露滴水； 14.产品安全可靠，具有产品合格证。 |  | 台 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 美厨、澳柯玛、格林斯达 |
| 2 | 双门电蒸饭柜 | 1.外形尺寸：1470\*1040\*1280mm（尺寸可以在200mm内上下浮动）  2.电压：380V  3.功率：36KW  4.盘数：≥40盘  5.蒸饭量：≥200kg  6.可供人数（3.5两/人）：≥1000人  7.蒸饭时间：约40分钟； 8具有防干烧功能； 9.配304不锈钢盘子； 10.具有缺水断电功能； 11.具有缺水自动补水功能； 12.具有定时控温功能、时间和温度自动显示 13整体高密度发泡层； 14.外壳采用优质不锈钢制作； 15.产品安全可靠，具有产品合格证。 |  | 台 | 5 | 11000.00 | 55000.00 | 美厨、伊德欣、昌和 |
| 3 | 食品留样柜 | 1.名称：食品留样柜（柜体上必须有“食品留样柜”字样）  2.温度可调，调节范围：0-10度  微电脑温度显示  3.容积≥300升,柜体高度不超过190cm  4.输入功率：≤150w  5.制冷剂：R600a  6.箱体材料： 外箱材料:冷扎板喷涂  内箱材料：铝板喷涂 或 聚氨酯发泡彩钢板  7.层架数：4个，可移动层架。  8.国家3c认证  9.柜门安全双锁  10.双层保温玻璃  11.配置LED节能灯 12.产品安全可靠，具有产品合格证。 |  | 台 | 3 | 1666.00 | 4998.00 | 美厨、特博尔、格林斯达 |
| **合计** | |  |  |  |  |  | **62998.00** |  |